# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  61
# Forcage par les flux de surface ?
ok_flux_surf = y
time_ini = 11.5   
##  meaningless in this case
## latitude 
rlat = 35.8   
## longitude 
rlon = -97.5   
## Grid box area 
airephy=25e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 1
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
## Calcule avec Psol=970 et theta=299 (cf definition cas)
## Mais ce n'est pas ce qu'à pris ARP1d: 293.14 !
tsurf = 296.4
##  surface pressure
psurf = 97000.
##  surface altitude
zsurf =  0.
## rogosite
rugos = 0.035   
##
wtsurf=0.015
##
wqsurf =  0.0
## On prend valeur Arp1D pour eurocs_Cu
#albedo = 0.10
albedo = 0.07
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    

iflag_radia=0
# repris de config.def (MPL 20170117)
qsol0=100.
