# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  106
# Forcage par les flux de surface ?
ok_flux_surf = y
iflag_radia=0
iflag_rrtm=0
NSW=2
time_ini = 0. 
tadv = 0
tadvh = 0
tadvv = 0
qadv = 0 
qadvh = 0 
qadvv = 0 
thadv = 0
thadvh = 0
thadvv = 0
trad = 0
forc_omega = 0
forc_u = 0   
forc_v = 0  
forc_w = 0
forc_geo = 1
forc_ustar = 0
nudging_u = 0
nudging_v = 0
nudging_t = 0
nudging_q = 0
# Anciens forcages #####################
## forcage impulsion
imp_fcg = n
## Tskin in forcing
ts_fcg = n
## Pot. Temp. in forcing
tp_fcg = y
## Pot. Temp. in initial profile
tp_ini = y
## Turbulent tendencies in forcing file
turb_fcg = n
#########################################
## latitude 
rlat = 45.
## longitude 
rlon = 155.0   
## Grid box area 
airephy=1.5e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 1
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
tsurf = 301.1
##  surface pressure
psurf = 100000.
##  surface altitude
zsurf =  0.
## rogosite
rugos = 0.16   
##
wtsurf =  0.024
##
wqsurf =  0.0
##
albedo = 0.19
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    
# repris de config.def (MPL 20170117)
qsol0=100.
#prescribed ustar
ok_prescr_ust = n
