# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  102
tend_t=1
tend_q=1
tend_u=0
tend_v=0
tend_w=1
tend_rayo=1
nudge_u=0.
nudge_v=0.
nudge_w=0.
nudge_t=0.
nudge_q=0.
frq_forc=1800.
# Forcage par les flux de surface ?
ok_flux_surf = y
iflag_radia=0
iflag_rrtm=0
NSW=2
#prescribed ustar
ok_prescr_ust = n
##  meaningless in this case
## latitude 
rlat = 15.0   
## longitude 
rlon = -56.5   
## Grid box area 
airephy=25e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 0
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
## Calcule avec Psol=970 et theta=299 (cf definition cas)
## Mais ce n'est pas ce qu'a pris ARP1d: 293.14 !
tsurf = 300.375
##  surface pressure
psurf = 101500.
##  surface altitude
zsurf =  0.
## rogosite : a defaut, pris celle de rico qui est aussi sur mer (MPL)!?
rugos = 0.001019  
##
wtsurf =  0.0
##
wqsurf =  0.0
## On prend valeur Arp1D pour Bomex
albedo = 0.07
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    
# repris de config.def (MPL 20170117)
qsol0=100.
