# Options of the 1D-simulation : 

forcing_type =  105
# Forcage par tsol
ok_flux_surf = y
iflag_radia = 0
iflag_rrtm = 0
NSW = 2
time_ini = 0    
tadv = 0
tadvh = 0  
tadvv = 0
qadv = 1 
qadvh = 1  ! Large Scale Horizontal Moisture Advection
qadvv = 0 
thadv = 1
thadvh = 0
thadvv = 0
trad = 0
forc_omega = 0
forc_u = 0   
forc_v = 0  
forc_w = 1     ! Large scale subsidence
forc_geo = 0
forc_ustar = 0
nudging_u = 0
nudging_v = 0
nudging_t = 0
nudging_q = 0
## latitude 
rlat = 15.0   
## longitude 
rlon = -56.5   
## Grid box area 
airephy=25e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 0
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
## Calcule avec Psol=970 et theta=299 (cf definition cas)
## Mais ce n'est pas ce qu'a pris ARP1d: 293.14 !
tsurf = 300.375
##  surface pressure
psurf = 101500.
##  surface altitude
zsurf =  0.
## rogosite : a defaut, pris celle de rico qui est aussi sur mer (MPL)!?
rugos = 0.001019  
##
wtsurf =  0.0
##
wqsurf =  0.0
## On prend valeur Arp1D pour Bomex
albedo = 0.07
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    
# repris de config.def (MPL 20170117)
qsol0=100.
