12: 16: 20: 0: 4: 8: 12: 16: 20: 0: 4: 8: 27 28 29 June 1997

0

200

400

600

(W/m2) idealized values of: sensible+latent heat flux latent heat flux sensible heat flux

12: 16: 20: 0: 4: 8: 12: 16: 20: 0: 4: 8: 27 28 29 June 1997

0.0

0.2

0.4

(unitless)

Bowen ratio (Bo=sensible/lat)