Prec(mm/hour)

28 30 June 1997

0.00

0.05

0.10

0.15

LH (upward W/m2)

28 30 June 1997 0

200

SH (upward W/m2)

28 30 June 1997 -20 0 20 40 60 80 100 Area Mean Ps(mb)

28 30 June 1997 970 972

974

976

978 980

Central Facility Ps(mb)

28 30 June 1997

976

978

980

982

984 Ts Air(C)

28 30 June 1997 20 22 24 26 28 30 32

Tg Soil(C)

28 30 June 1997 23

24

25

26

27 Sfc Air RH(%)

28 30 June 1997 50 60

70

80

90 100

Srf wind speed(m/s)

28 30 June 1997

2

4 u wind (m/s)

28 30 June 1997

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

v wind(m/s)

28 30 June 1997 0

2

Srf Net Dn Rad(W/m2)

28 30 June 1997

0

100

200

300

400

TOA LW Up(W/m2)

28 30 June 1997 200 220

240

260

280 300 TOA SW Dn(W/m2)

28 30 June 1997 0 200

400

600

800 1000

TOA Ins(W/m2)

28 30 June 1997 0 200 400 600 800 1000

GOES Lowcld(%)

28 30 June 1997 0 1

2

3

4 5

GOES Midcld(%)

28 30 June 1997 0

20

GOES Hghcld(%)

28 30 June 1997 0

20

40

60

80

GOES Totcld(%)

28 30 June 1997 0 20

40

60

80 100 Cld Thickness(km)

28 30 June 1997 0.0

0.5

1.0

1.5

Cld Top ht(km)

28 30 June 1997 0 2

4

6

8 10 MWR Cld liquid(cm)

28 30

June 1997

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

d(Column H2O)/dt (mm/hour)

28 30 June 1997 0.0

0.2

0.4

0.6 Column H2O Advection (mm/hour)

28 30

June 1997

0.0

0.2

Srf Evaporation (mm/hour)

28 30 June 1997

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

d(Column Dry Static Energy)/dt (W/m2)

28 30

June 1997

-200

0

200

Column Dry Static Energy Advection (W/m2)

28 30 June 1997

-200

0

200 Column Radiative Heating (W/m2)

28 30

June 1997

-200

0

200

Column Latent heating (W/m2)

28 30 June 1997 0 20

40

60

80 100