# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  8
time_ini = 0
##  meaningless in this case
## latitude 
rlat = -75.1  
## longitude 
rlon = 123.35
## Grid box area 
airephy=25e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 2
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
tsurf = 241.5
##  surface pressure
psurf=65100.
##  surface altitude
zsurf =  3233.
## rugosite
rugos=0.001
rugosh=0.0001
##
#wtsurf =  0.0
##
#wqsurf =  0.0
##
## age de la neige
agesno =0.0    
##
restart_runoff = 0.0    
#forcage par les flux
ok_flux_surf=n
#prescribed ustar
ok_prescr_ust = n
#iflag_radia=1
#epaisseur de neige:
snowmass=15
# inertie de la neige
inertie_sno=325
# repris de config.def (MPL 20170117)
qsol0=100.
