# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  40
# Forcage par les flux de surface ?
#ok_flux_surf = y
time_ini = 10.  
##  meaningless in this case
## latitude 
rlat = 15.0
## longitude
rlon = 2.0
## Grid box area 
airephy=9e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 1
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
## Calcule avec Psol=970 et theta=299 (cf definition cas)
## Mais ce n'est pas ce qu'à pris ARP1d: 293.14 !
tsurf = 299.75
##  surface pressure
psurf = 94719.4688
##  surface altitude
zsurf =  566.2678
## rogosite
rugos = 0.05   
##
wtsurf =  0.0
##
wqsurf =  0.0
## On prend valeur Arp1D pour eurocs_Cu
#albedo = 0.10
albedo = 0.07
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    
soil_model=n

iflag_radia=0
imp_fcg=y
ts_fcg=n
tp_fcg=y
tp_ini=y
turb_fcg=y
iflag_thermals=0
iflag_coupl=0
prt_level=9
day_step=144
