# Options of the 1D-simulation : 
forcing_type =  0
# Forcage par les flux de surface ?
ok_flux_surf = n
time_ini = 0.   
##  meaningless in this case
## latitude 
rlat = 0. 
## longitude 
rlon = -23.5   
## Grid box area  (ca half earth area)
## airephy=2.e14
## Grid box area  (valeur pour arm_cu)
airephy=25e10
## fixe le cycle annuel au point vernal (degres)
##solarlong0 = 81.
##type of surface: 0=ocean,1=land,2=glacier,3=banquise
nat_surf = 0
## SST (not used if type_ts_forcing=1 in lmdz1d.F)
tsurf = 300.
##  surface pressure
psurf = 101000.
##  surface altitude
zsurf =  0.
## rogosite
## rugos = 0.035   
rugos = 0.01  
##
wtsurf =  10.0
##
wqsurf =  100.0
## 
#albedo = 0.19
albedo = 0.07
## age de la neige
agesno = 50.0    
##
restart_runoff = 0.0    
## initial bucket water content (kg/m2) when land (5std)
qsolinp = 10.0

iflag_radia=0

iflag_nudge=10


